**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия** | ГОСТ 8486-86 и по требованию заказчика |
| **Центральные доски** | 44 х 100/125/150/175/200/225 мм 50 х 100/125/150/175/200/225 мм 28/32/38 x 100/125 мм 63 x 175/200/225 мм  и по требованию заказчика |
| **Боковые доски** | 19/22 x 100/125/150/175/200/225 мм  и по требованию заказчика |
| **Длина, м** | 3;4,8; 5,1; 5,4; 5,7; 6,0; 12,0  и по требованию заказчика |
| **Сортировка** | 0,1,2,3,4,5 сорт |
| **Влажность** | до 18% (16 ± 2%)  от 10% до 14% |

**Так же выполняем спец напил и индивидуальные заказы на размерный ряд пиломатериала**